            HIOKI 抵抗計、直流電圧系用 アプリケーション

1. 概要

    このソフトは抵抗計や直流電圧計からUSB、またはRS-232Cを使用して
　　測定値を取り込みます。
    次の３種類の方法で、抵抗計や直流電圧計の測定データをExcelへ取り
    込むかテキストファイル（CSV形式）に保存することができます。

    (1) パソコンのEnterキーを押して取り込み
    (2) 測定器の外部トリガ（フットスイッチ等）で取り込み
    (3) インターバル記録


2. 初期設定

(1) 測定条件の設定

    測定器の測定条件（レンジ、コンパレータ条件など）は、あらかじめ
    手動で設定しておいてください。

(2) ソフトウェアの設定

 -1.取込設定
    メニューの[取込設定]より表示されるダイアログで設定します。

    保存項目：
      テキストファイル、またはExcelへ保存する項目を選択します。

    保存フォーマット：
      テキストファイルへ保存する場合の、小数点とセパレータの形式を
      選択します。

    外部トリガフィルタ（内部トリガ動作時）：
      取込方法の設定が「外部トリガにて取得」且つ、測定器のトリガ設
      定が「内部トリガ」時に有効となる機能です。
      測定値の取り込み後、設定した時間より短い期間に検出されたトリ
      ガは無効となります。
      
 -2.通信設定
　　
　　メニューの[通信設定]より表示されるダイアログで通信の設定及び通
　　信のテストを行うことができます。
　　OKボタンを押してダイアログを閉じると、選択されている通信設定が
　　測定時に使用する通信設定に反映されます。  
　　
    通信設定：
      使用するCOMポートとボーレートを設定してください。
      「COMポート一覧を更新」ボタンで、現在のCOMポート情報を更新で
      きます。また、「HIOKI製品の情報を表示」で、接続されているＨＩ
      ＯＫＩ製品の詳細情報がCOMポート一覧に追加され、通信可能なボー
      レートが自動で選択されます。(COMポート一覧を更新した場合およ
      び、通信設定ダイアログを閉じると詳細情報はクリアされます。)
    
    通信テスト：  　　
　　　選択したポートに対して、任意のコマンドを送信することができま
　　　す。クエリコマンドを送信した場合は、受信データが表示されます。   


3. 測定値の取り込み

(1) 保存ファイルの選択

    測定値をテキストファイル、またはExcelへ保存する場合に保存ファイ
    ルの設定をします。「保存ファイル」の設定部で、ファイルへ保存す
    るか、Excelへ保存するかを選択します。
    ファイルへ保存する場合は、測定値を保存するファイル名も入力しま
    す。「参照」ボタンを押すとファイル名を参照することもできます。
    Excelへの保存は、Excelが存在するときだけ使用できます。
    
    ・ファイルに保存する場合
      指定したファイルの最後から、測定データを追加していきます。追
      加ですので、これまでのデータが消えることはありません。
    
    ・Excelに保存する場合
      測定開始時に、Excelが起動されていなければ自動的にExcelを起動
      します。選択されているセルの位置から記録されます。
    
(2) 「取込」ボタンを押して取り込み

    「取込方法」設定部で、

    　・取込ボタン(Enterキー)にて取得

    を選択します。

    「開始」ボタンを押すと記録を開始します。
    「取込」ボタン、またはパソコンのENTERキーを押すたびに測定値を
    ファイルまたはExcelに保存します。
    記録を停止する場合は、「停止」ボタンを押します。
    【注意事項】トリガ設定が強制的に内部トリガに変更されます。
    
(3) 外部トリガで取り込み

    「取込方法」設定部で、

    　・外部トリガにて取得

    を選択します。
    「開始」ボタンを押すと記録を開始します。
    測定器の外部I/O TRIG信号へ入力し、トリガがかかるたびに測定値を
    取り込んで、ファイルまたはExcelに保存します。
    記録を停止する場合は、「停止」ボタンを押します。
    測定器の設定が内部トリガ動作の場合でも、TRIG信号入力で取り込む
    ことができます。
    
(4) タイム・インターバル測定

    「取込方法」設定部で、

    　・指定時間間隔・回数にて取得

    を選択します。
    測定の時間間隔、測定回数を設定します
    「開始」ボタンを押すと記録を開始します。
    記録を停止する場合は、「停止」ボタンを押します。
    【注意事項】トリガ設定が強制的に内部トリガに変更されます。

4．使用上の注意

    このソフトウェアはフリーソフトです。このソフトウェアを使用した
    ことにより発生したいかなる損害に関しても、責任を一切負いません。
    またバグ等の発生やソフトウェアの不都合な点に関しての責任を一切
    負いません。またソフトウェアに関する質問はお受けできません。そ
    の旨、予めご了承のほど、お願いいたします。

    ※ Excelはマイクロソフト社の登録商標です。

                                          日置電機株式会社
